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 Введение
Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с Федеральным законом № 416 «О водоснабжении и водоотведении».

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается на срок не менее 10 лет. В данном случае разрабатывается на срок 2024-2034гг. 
Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

1. основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

2. прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не мене чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

3. зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

4. карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

5. границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

6. перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации. 
1.Общиее сведения о поселении.

1.1 Положение поселения в системе расселения

МО СП «Челутаевское» расположено в Заиграевском районе Республики Бурятия. Расстояние до столицы республики г. Улан-Удэ – 70 км, до райцентра с. Заиграево – 15 км, вид транспортного сообщения - автомобильное, железнодорожное.

В составе сельского поселения два населенных пункта – п. Челутай 3км – административный центр, п.ст. Челутай. 
Связь с районным центром с. Заиграево и столицей Республики Бурятия г. Улан-Удэ осуществляется по автомобильной дороге Улан-Удэ – Кижинга и Восточно-Сибирская железная дорога.

Сельское поселение «Челутаевское» граничит с севера – с МО СП «Курбинское», с востока – с МО СП «Илькинское», с юга – с МО СА «Ключевское», с запада – МО ГП «Поселок Заиграево, МО СП «Новобрянское». 
Земли поселения занимают территорию 12437га. 
В сельском поселении с. Челутай 3км мкр. Молодежный два многоквартирных дома, частный сектор по ул. Школьная, МБОУ ЧООШ № 2, МДБОУ детский сад «Василек», ФАП 3км, администрация МО СП «Челутаевское», подключены к централизованному водоснабжению.

Климат в сельском поселении – резко-континентальный с большими сезонными и суточными колебаниями температур. 
Расчетная температура воздуха проектирования - 39ºС.

Расчетная среднесуточныая температура наружного воздуха за отопительный период – 10,6ºС.

Продолжительность отопительного периода – 239 суток.

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 3,6м сейсмичность района согласно СНиП П-7-81٭ составляет 8 баллов.

При проектировании и строительстве отдельных объектов капитального строительства необходимо проводить инженерно-геологические изыскания.

Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей водоснабжения частного сектора по ул. Школьная, МБОУ ЧООШ № 2, МДБОУ детского сада «Василек», ФАП 3км, администрации МО СП «Челутаевское», водоснабжения и водоотведения мкр. Молодежный, является МУ МОП ЖКХ «Заиграево».

2.  Водоснабжение сельского поселения 
2.1 Существующее положение.

Территория поселков МО СП «Челутаевское, застроенная частным жилым сектором не имеет централизованного водоснабжения. Жилой сектор, состоящий из индивидуальной усадебной застройки, снабжается водой на хозяйственно-питьевые нужды и на полив приусадебных участков из собственных бытовых скважинных колодцев, оборудованных ручными, электрическими насосами типа «Агидель»., «Малыш». 

Общественная застройка, представленная общеобразовательной школой, детским садом, административно-общественным зданием, ул. Победы, ул. Школьная, ул. Новая обеспечены централизованным водоснабжением. 

Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения мкр. Молодежный, является МУ МОП ЖКХ «Заиграево». 

Схема водоснабжения с. Челутай 3км, мкр. Молодежный 
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Хозяйственно-питьевое водоснабжение мкр. Молодежный обеспечивается за счет подземных вод с помощью артезианской скважины, расположенной на расстоянии 400м от мкр, производительностью – м3/час

Артезианская скважина оборудована насосом для поднятия воды марки Grundfos, который осуществляет подачу артезианской воды по водоводу для хозяйственно – питьевых нужд населения мкр. Молодежный и для технологических нужд котельной. 

Подъем воды производится из скважины с глубины 35м, глубинным насосом БЦПЭ 0,5-100У и подается в водонакопительную емкость, в водонапорной башне объемом – 20м3 и доставляется к потребителям по системе водоотводов. 
Подъем и подача воды производится в круглосуточном режиме, подача воды производится за счет давления создаваемого напором водонапорной башни. Контроль за давлением в системе водоснабжения производится по приборам, персоналом котельной. Уровень воды в водонакопительной емкости поддерживается автоматически, станцией управления работой глубинного насоса. 

Схема водоснабжения с. Челутай 3км, (школа, детский сад «Василек», ФАП, администрация и частный сектор по ул. Школьная). 

2.2. Анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения 

Фактические данные о состоянии всех основных элементов системы водоснабжения сельского поселения на 2024 г. 
Таблица № 1 

	Место расположения скважины
	Марка установленного насоса 
	Скважины 
	Насосное оборудование 

	
	
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность

(паспортная) м3/час
	Напор, м 
	Мощность электродвигателя, кВт
	износ

	Скважина № 25-292 водозабор с. Челутай 3км
Мкр Молодежный 
	Насос Grundfos
	1984
	8
	60
	5
	5


Паспортная производительность скважины водозабора 8м3/ч
Объем поднятой воды определяется по прибору учета воды ВСХ. 

Система водоснабжения состоит из трубопровода проложенного подземным способом, глубина заложения труб составляет 1,5м. Общая длина трубопроводов – 531,6м. год постройки водопроводной сети – 2000г. степень износа систем водоснабжения составляет в среднем 47%. 

Характеристики трубопроводов системы водоснабжения представлены в таблице № 2

Таблица № 2 

	Диаметр трубопровода, мм
	100
	219

	Материал трубопровода 
	Сталь 
	Сталь 

	Протяженность, м 
	175,25
	356,35

	Год ввода в эксплуатацию
	2000
	2000


Существующее положение в сфере водоснабжения сельского поселения 

Для повышения надежности водоснабжения необходимо приобретение резервного глубинного насоса. 

2.3 Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения 

Статистические данные, предоставлены организацией осуществляющей водоснабжение, о фактических объемах реализации услуг по водоснабжению представлены в таблице № 3. 

Таблица № 3

	
	2022г. период с 01.08.2022г. по 31.12.2022г. 
	2023г. 

	Вода, поднятая снабжающей организацией, тыс.м3
	2,57
	5,35

	Вода, отпущенная потребителю, тыс. м3
	2,57
	5,35

	Потери воды, тыс. м3
	0
	0

	Среднесуточное потребление воды, м3/сут.
	17
	15

	Максимальное суточное потребление воды, м3/сут. 
	22,1
	22,1


Реализация воды происходит среди следующих абонентов: 
Таблица № 4 

	
	2022г. период с 01.08.2022г. по 31.12.2022г.
	% от общего потребления
	2023г.
	% от общего потребления 

	Вода населению, тыс. м3
	2,57
	100
	4,84
	90

	Вода прочим потребителям, тыс. м3
	0
	0
	0,51
	10


Основным потребители воды в сельском поселении является население, проживающее в многоквартирных домах. 

2.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения 
Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. 
Статистические данные о количестве проживающего населения мкр. Молодежный, которое пользуется услугами по водоснабжению и водоотведению, приведены в таблице № 5. 

Таблица № 5 

	
	2022
	2023

	Общая численность населения по услуге водоснабжения, чел 
	115
	115


Принимая во внимание демографический рост населения и перспективное строительство, можно спрогнозировать планомерное увеличение численности жителей сельского поселения. 
2.5. Финансовая политика предприятия по услуге водоснабжения 

Характеристика действующей ценовой политики предприятия за период (2022-2024гг.) приведена в таблице № 6 

Таблица № 6

	№ п/п
	Период 
	Расчетная единица измерения
	Ценовые показатели по водоснабжению

	
	
	
	Себестоимость единицы измерения (руб.), с НДС
	Фактический тариф (руб.), с НДС
	Отношение  фактического тарифа к себестоимости (%)

	Мкр. Молодежный

	1
	2022г. 
	м3
	109,58
	30,61
	27,93

	2
	2023
	м3
	125,25
	33,95
	27,11

	3
	2024
	м3
	123,61
	33,95
	27,47

	Ул. Школьная

	1
	2022г. 
	м3
	45,12
	43,37
	96,12

	2
	2023
	м3
	38,18
	47,04
	123,21

	3
	2024
	м3
	23,28
	47,04
	202,06


Статистические данные о выручке предприятия о реализации воды потребителям сведены в таблицу № 7 

Таблица № 7 

	
	2022 
	2023г. 
	2024г. факт за 1 квартал

	Поднято воды, тыс. м3
	8,15
	7,73
	2,55

	Вода, отпущенная потребителю, тыс. м3
	7,53
	7,11
	2,34

	Выручка от  реализации, тыс. руб. 
	300,95
	312,09
	105,61

	Себестоимость услуг, тыс. руб. 
	462,11
	416,97
	87,32

	Прибыль от  реализации, тыс. руб. 
	-161,16
	-104,88
	18,29


2.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения 
Реконструкция всех объектов системы водоснабжения сельского поселения «Челутаевское» должна производиться поэтапно. В первую очередь начинать реконструкцию тех элементов системы водоснабжения, которое больше всего требуют замены, прежде всего приобретение резервного глубинного насоса. 

2.7. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов центральных систем водоснабжения

Основным мероприятием для устранения потерь воды при транспортировке ее потребителем является замена изношенных трубопроводов на новые. Стальные трубы лучше менять на трубы ПЭ, срок эксплуатации которых составляет 50 лет. 

2.8. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 

Инвестиции для приобретения глубинного насоса, согласно предложением подрядчиков, составляет в размере 200-220 тыс. руб. 

Источник финансирования не определен.

2.1.1. МУ МОП ЖКХ «Заиграево» эксплуатирует систему централизованного водоснабжения п. Челутай 3км, которая включает в себя глубинную скважину, водонакопительную емкость, центральный водовод и систему тупиковых водоводов, по которым производится подача воды различным категориям потребителей. 

Схема водоснабжения с. Челутай 3км, общеобразовательной школы, детский сад, административно-общественные здания, ул. Победы, ул. Школьная (частный сектор),
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2.9. Проектное предложение (согласно проекта генерального плана МО СП «Челутаевское») 
Проектом генерального плана предусмотрено обеспечение центральным водоснабжением жилых домов, расположенных по ул. Чабан, неохваченных централизованным водоснабжением домов по улицам Победы, Школьная, Новая. 

Создается два вида источников водоснабжения:

- от групповой водозаборной скважины, с подачей воды к зданиям через наружную сеть водопровода;

- при благоприятных санитарно-топографических условиях – от индивидуальных автономных скважинных колодцев, положительно зарекомендовавших себя на практике за прошедшие годы. 
3. Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения 
Централизованная канализация в селе отсутствует. Канализационные стоки, от жилой застройки и общественно-деловых зданий из автономных выгребных ям, вывозятся автотранспортом, выбрасываются на рельеф местности, что создает угрозу возникновения опасной экологической ситуации. 

Схема водоотведения с. Челутай 3км, мкр. Молодежный 
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К системе централизованного водоотведения с. Челутай 3км, мкр. Молодежный подключены два многоквартирных дома. 

Система водоотведения состоит из канализационной сети и накопительной емкости.

Год ввода в эксплуатацию системы водоотведения составляет 2000г. 

Утилизация осадков сточных вод 
До настоящего времени в границах населенных пунктов и на территории промышленных предприятий отсутствуют системы ливневой канализации. 

Смыв загрязняющих веществ с территорий населенных пунктов и производственных площадок промышленных и сельскохозяйственных предприятий происходит по рельефу местности. Сооружения по очистке поверхностных (дождевых и талых) сточных вод отсутствуют. 
3.1.  Сети централизованных систем водоотведения и сооружения на них

Канализационные сети сельского поселения проложены подземным способом.

Протяженность канализационных сетей – 164,62м.

Согласно технического паспорта канализационная сеть проложена из чугунного трубопровода различного диаметра. Износ канализационных сетей составляет – 40%.

 3.2. Баланс производительности очистных сооружений и притока сточных вод 
Очистные сооружения отсутствуют. ЖБО по канализационной сети поступают в накопительную емкость, из которой удаляются при помощи специализированной машины. 

Финансовая политика предприятия по услуге водоотведения

Характеристика действующей ценовой политики МУ МОП ЖКХ «Заиграево»: тариф на вывоз ЖБО утверждается директором предприятия и составляет 410,81 руб./м3. 

	
	2022 
	2023г. 
	2024г. факт за 1 квартал

	Принято ЖБО, тыс.м3
	1,855
	1,437
	0,329

	Доход от реализации, тыс. руб. 
	227,18
	197,99
	45,33

	Себестоимость услуг, тыс. руб. 
	227,18
	197,99
	45,33

	Прибыль от реализации, тыс. руб. 
	0
	0
	0


3.6. Предложения по строительству и реконструкции сетевых объектов централизованных систем водоотведения
Основные мероприятия по реконструкции схемы водоотведения заключаются в приобретении специализированной машины по вывозу ЖБО. 

Проектные решения. 

Канализационные стоки общественных зданий и части жилых домов сбрасываются в самотечно-напорную канализацию, затем подаются на очистные сооружения с полями фильтрации, запроектированные на юго-восток от микрорайона «Молодежный».   
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